## Общие требования ко всем файлам, передаваемым в печать

1. Файл должен быть назван латиницей и иметь осмысленное название, соответствующее его содержанию.
2. Предпочтительна цветовая модель CMYK.
3. Форматы присылаемых файлов: .cdr .eps .pdf
4. Макет не должен содержать прозрачности ни в каком виде. На печати вы можете получить совсем не тот результат, который ожидали.
5. Оставляйте достаточные поля. Расстояние от края обрезного формата до значимой информации (логотипы, телефоны, изображения и т.п.) для изделий большого формата должно составлять не менее 20см.
6. В многостраничных изделиях, укажите порядок страниц, особенно если по дизайну колонцифра не ставится.
7. Если вы сомневаетесь в правильности подготовленного макета и его соответствии нашим техническим требованиям, то, перед внесением каких-либо изменений в макет, свяжитесь с нами. Мы постараемся оказать содействие и обязательно проконсультируем вас. При отсутствии соответствующей квалификации, не стоит экспортировать макет из формата в формат.
8. Если вам важна точность цветопередачи, обязательно закажите цветопробу.